【天井走行式クレーン 自主点検表】
型式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製造番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定格荷重：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
点検日：　　　　　　年　　　　月　　　　日 　　点検者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　構造部分
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	1
	ガーダ・桁の損傷・変形
	□無    □有
	

	2
	走行レールの摩耗・損傷
	□無    □有
	

	3
	車輪（走行・横行）の摩耗・損傷
	□無    □有
	

	4
	車輪フランジの摩耗・欠損
	□無    □有
	

	5
	ボルト・ナットの緩み
	□無    □有
	


２　巻上装置・ワイヤロープ
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	6
	ワイヤロープの摩耗・素線切れ
	□無　   □有
	

	7
	ロープの巻き込み状態
	□正常　 □異常
	

	8
	フックの損傷・変形・過磨耗
	□無　   □有
	

	9
	フックの安全爪の作動
	□正常　 □異常
	

	10
	巻上装置の作動状態
	□正常　 □異常
	


３　走行装置・横行装置
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	11
	主走行の作動状態
	□正常　 □異常
	

	12
	横行の作動状態
	□正常　 □異常
	

	13
	走行モーターの異音
	□無　   □有
	

	14
	ブレーキの効き具合
	□良　   □不良
	






４　電気装置・制御装置
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	15
	電源ケーブルの損傷・被覆破れ
	□無    □有
	

	16
	制御盤の異常（焦げ・緩み等）
	□無    □有
	

	17
	押しボタン式操作器の作動
	□正常  □異常
	

	18
	過負荷防止装置の作動
	□正常  □異常
	

	19
	各種リミットスイッチの作動
	□正常  □異常
	

	20
	警報装置（ブザー・警告灯）の作動
	□正常  □異常
	


５　その他
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	21
	異音の有無
	□無　　　□有
	

	22
	振動の異常
	□無　　　□有
	

	23
	清掃状態・油脂類の付着
	□良　　　□不良
	

	24
	その他異常の有無
	□無　　　□有
	


点検結果欄
· 異常なし：　□
· 異常あり（整備必要）：　□
· 使用停止：　□
整備実施欄
	整備日
	整備内容
	整備者
	備　考

	　年　月　日
	

	
	



