【研削砥石 自主点検表】
機械名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
砥石種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
点検日：　　　　　　年　　　　月　　　　日　 　点検者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　砥石本体の点検
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	1
	砥石に亀裂・欠け・割れがない
	□良   □不良
	

	2
	砥石の摩耗が限度内である
	□良   □不良
	

	3
	砥石の表示（最高使用周速度等）が確認できる
	□良   □不良
	

	4
	砥石の最高使用周速度が機械と適合している
	□適合　□不適合
	


２　取付け状態の点検
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	5
	取付けフランジの損傷・摩耗がない
	□良   □不良
	

	6
	フランジの径が適正である
	□適正 □不適正
	

	7
	フランジの締付けが適正である
	□良   □不良
	

	8
	砥石の偏心・振れがない
	□無   □有
	

	9
	砥石の回転方向が正しい
	□正   □誤
	


３　保護装置・安全装置の点検
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	10
	防護カバー（覆い）の損傷がない
	□良   □不良
	

	11
	防護カバーが確実に固定されている
	□良   □不良
	

	12
	火花受けの位置が適正である
	□適正　□不適正
	

	13
	眼鏡・保護具の使用状況
	□使用　□未使用
	

	14
	非常停止装置の作動
	□正常　□異常
	



４　機械本体・電気装置の点検
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	15
	モーターの異音・異常振動がない
	□無   □有
	

	16
	電源コードの損傷・被覆破れがない
	□無   □有
	

	17
	スイッチの作動が正常である
	□正常　□異常
	

	18
	回転数が規定値内である
	□正常　□異常
	


５　その他
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	19
	作業場の清掃・火花飛散防止状況
	□良   □不良
	

	20
	異常の有無
	□無   □有
	


点検結果欄　
· 異常なし：　□
· 異常あり（整備必要）：　□
· 使用停止：　□
整備実施欄
	整備日
	整備内容
	整備者
	備　考

	　年　月　日
	

	
	



