【移動式クレーン 自主点検表】
型式：                             製造番号：                                
点検日：       年     月     日　　 点検者：                                   
１　原動機・動力装置
	No
	点検項目
	判  定
	備  考

	1
	冷却水量の適正
	□良    □不良
	

	2
	エンジンオイル量の適正
	□良    □不良
	

	3
	燃料漏れの有無
	□無    □有
	

	4
	排気ガスの色・異常の有無
	□正常  □異常
	

	5
	異音の有無
	□無    □有
	


２　油圧装置・作動装置
	No
	点検項目
	判  定
	備  考

	6
	作動油量の適正
	□良    □不良
	

	7
	シリンダー・ホースの油漏れ・損傷
	□無　　　□有
	

	8
	油圧ポンプの作動状態
	□正常  □異常
	

	9
	ブーム伸縮・起伏・旋回の作動
	□正常  □異常
	

	10
	フック・ワイヤロープの損傷
	□無    □有
	

	11
	ワイヤロープの巻き込み状態
	□正常  □異常
	


３　走行装置・制動装置
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	12
	ブレーキの効き具合
	□良    □不良
	

	13
	ハンドブレーキの効き具合
	□良    □不良
	

	14
	ハンドルの遊び・切れ
	□正常  □異常
	

	15
	タイヤ空気圧・摩耗・損傷
	□正常  □異常
	

	16
	タイヤ取付ボルト・ナットの緩み
	□無    □有
	

	17
	旋回装置の作動状態
	□正常  □異常
	



４　安全装置・計器類
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	18
	過負荷防止装置の作動
	□正常　□異常
	

	19
	安全弁・逆止弁の作動
	□正常　□異常
	

	20
	各種計器（荷重計・傾斜計等）の作動
	□正常　□異常
	

	21
	警報装置（ブザー・警告灯）の作動
	□正常　□異常
	

	22
	方向指示器・ランプ類の作動
	□正常　□異常
	

	23
	ホーンの作動
	□正常　□異常
	


５　構造部分・その他
	No
	点検項目
	判　　定
	備　　考

	24
	ブーム・アウトリガの損傷
	□無　  □有
	

	25
	アウトリガの張り出し・固定状態
	□正常　□異常
	

	26
	シャーシ・フレームの損傷
	□無　  □有
	

	27
	異音の有無
	□無　  □有
	

	28
	その他異常の有無
	□無  　□有
	


点検結果欄　
· 異常なし：　□
· 異常あり（整備必要）：　□
· 使用停止：　□
整備実施欄
	整備日
	整備内容
	整備者
	備　考

	　年　月　日
	

	
	




